**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………., έδρα………………., οδός…………………………………, αριθμός………………, τηλέφωνο………………………………….., fax………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ/Μ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **Τιμή μονάδας (€)** | **Δαπάνη (€)** |
| 1 | Πολυσύνθετο όργανο με τούνελ, τσουλήθρα και αναρριχητική δραστηριότητα | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Πολυσύνθετο ΑΜΕΑ σπιτάκι με δύο ράμπες | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Πολυσύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων με τσουλήθρα και δυο πύργους | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Όργανο νηπίων με τσουλήθρα | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Κούνια ΑΜΕΑ | τεμ | 1 |  |  |
| 6 | Ξύλινη κούνια μικτή (παίδων-νηπίων) | τεμ | 1 |  |  |
| 7 | Ελατηριωτό παιχνίδι τεσσάρων θέσεων | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Ξύλινη διθέσια τραμπάλα | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Δάπεδο ασφαλείας πάχους 50mm (Υ.Π.=1,6μ) | m2 | 85 |  |  |
| 10 | Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm (Υ.Π.=1,3μ) | m2 | 200 |  |  |
| 11 | Μεταλλική περίφραξη με ράβδους ύψους 1,10μ | μ | 70 |  |  |
| 12 | Δίφυλλη μεταλλική πόρτα εισόδου | τεμ | 2 |  |  |
| 13 | Υπόβαση δαπέδου | m2 | 285 |  |  |
| 14 | Περιμετρικό τοιχίο | m | 70 |  |  |
| 15 | Πληροφοριακή Πινακίδα εισόδου | τεμ | 1 |  |  |
| 16 | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης | τεμ | 1 |  |  |
| 17 | Όργανο έλξεων ώμων | τεμ | 1 |  |  |
| 18 | Όργανο ποδηλάτου | τεμ | 2 |  |  |
| 19 | Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών-surf board | τεμ | 1 |  |  |
| 20 | Όργανο πιέσεων ώμων | τεμ | 1 |  |  |
| 21 | Όργανο βάδισης αέρος | τεμ | 1 |  |  |
| 22 | Ξύλινο Καθιστικό | τεμ | 9 |  |  |
| 23 | Ξύλινος κάδος απορριμμάτων | τεμ | 5 |  |  |
| 24 | Ξύλινο κιόσκι | τεμ | 1 |  |  |
| 25 | Έξυπνο καθιστικό παγκάκι με υποστήριξη ΑμεΑ | τεμ | 1 |  |  |
| 26 | Μεταλλική κρήνη | τεμ | 1 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό σώμα με τον ιστό του | τεμ | 7 |  |  |
| 28 | Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 29 | Φυτά μεγάλων διαστάσεων | τεμ | 168 |  |  |
| 30 | Φυτά μικρών διαστάσεων | τεμ | 948 |  |  |
| 31 | Προκατασκευασμένος χλοοτάπητας | m2 | 602 |  |  |
| 32 | Κηπευτικό χώμα | m3 | 170 |  |  |
| 33 | Χωμάτινο σταθεροποιημένο δαπέδο | m2 | 115 |  |  |
| 34 | Διαχωριστικά κήπου | m | 145 |  |  |
| 35 | Πρόχυτα κράσπεδα πεζοδρομίου | m | 80 |  |  |
| 36 | Εργασία διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με πλάκες πεζοδρομίου | m2 | 170 |  |  |
| 37 | Αυτορυθμιζόμενος σταλακτηφόρος αγωγός Φ16 / 30 εκ (επιφανειακής άρδευσης) | m | 500 |  |  |
| 38 | Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος σωλήνας υπόγειας τοποθέτησης, Φ17/30cm/1,6lt/h | m | 1860 |  |  |
| 39 | Σωλήνας άρδευσης ΡΕ Φ 32/6atm | m | 500 |  |  |
| 40 | Βαλβίδα εξαερισμού 1/2" | τεμ | 5 |  |  |
| 41 | Βαλβίδα καθαρισμού 1/2" | τεμ | 5 |  |  |
| 42 | Σφαιρικός κρουνός 1" | τεμ | 7 |  |  |
| 43 | Ηλεκτροβάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνας), ονομαστικής διαμέτρου Φ1", AC 24V | τεμ | 7 |  |  |
| 44 | Πλαστικό φρεάτιο 6" | τεμ | 10 |  |  |
| 45 | Φρεάτιο ορθογώνιο 12'' | τεμ | 3 |  |  |
| 46 | Προγραμματιστής ρεύματος 4 στάσεων (επεκτάσιμος έως 16 στάσεις)εξωτερικού χώρου με πλακέτες επέκτασης 3 στάσεων | τεμ | 1 |  |  |
| 47 | Καλώδιο 5Χ1.5mm | m | 85 |  |  |
| 48 | Αναμνηστική Πινακίδα | τεμ | 3 |  |  |
| 49 | Εργασίες προετοιμασίας χώρου | Κατ'αποκοπή | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

**…………………………….. …./…./2021**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **(Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης)** |